**E. DOKLADOVÁ ČÁST**

1. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,** Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Czech Republic
2. **ČEZ Distribuce, a.s.**, Teplická 874/8, 405 02, Děčín, Děčín IV – Podmokly
3. **ČEZ ICT Services, a.s.**, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
4. **GridServices, s.r.o.,** Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
5. **Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje** územní odbor Karviná Ostravská 883/8, 733 01 Karviná – Fryštát
6. **MÚ Orlová, Odbor výstavby a životního prostředí**, Osvobození 796, 735 14 Orlová Lutyně
7. **MÚ Petřvald**, **Odbor výstavby a životního prostředí**, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
8. **POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY**, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní Inspektorát, 735 06 Karviná – Nové město
9. **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,** 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
10. **Telco Pro Services, a.s.,** Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
11. **Plná moc**
12. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,** Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Czech Republic

*Pří křížení a souběhu vedení VO NN s vedením sdělovacích kabelů ve správě společnosti CETIN budou dodrženy vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 + řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK*

1. **ČEZ Distribuce, a.s.**, Teplická 874/8, 405 02, Děčín, Děčín IV – Podmokly

*Ochranné pásmo venkovního vedení činí 10 m od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu + řídit se podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech*

1. **ČEZ ICT Services, a.s.**, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4

\_

1. **GridServices, s.r.o.,** Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

\_

1. **Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje** územní odbor Karviná Ostravská 883/8, 733 01 Karviná – Fryštát

\_

1. **MÚ Orlová, Odbor výstavby a životního prostředí**, Osvobození 796, 735 14 Orlová Lutyně

*Na pozemcích dotčených stavbou se nachází drobná zeleň, kterou je nutno chránit dle zákona o ochraně přírody a krajiny a podmínek, které stanovuje především norma zabývající se ochranou stromů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).*

*Výkop v blízkosti vzrostlých dřevin je nutno* ***provádět ručně*** *a* ***v případě poranění kořenového systému provést ošetření prostřednictvím odborné zahradnické firmy.***

*Stromy a keře v jižním okraji lesního pozemku parc.č. 1433 k.ú. Horní Lutyně podél pozemní komunikace parc.č. 43/1 k.ú. Petřvald u Karviné nebudou žádným způsobem dotčeny stavební činností, v případě nezbytně nutné stavební činnosti blíže k okraji lesa budou stromy a keře v jižním okraji lesního pozemku chráněny před případným poškozením, kupř. mobilním staveništním oplocením apod.*

*Při hloubení výkopu poblíž okraje lesního pozemku parc.č. 1433 k.ú. Petřvald u Karviné sloužícího k propojení třech nových světelných míst B1, B2 a B3 budou případné prorůstající kořenové náběhy (o průměru od 2 cm) ihned po odkrytí a* ***po přeseknutí ošetřeny chemicky fungicidním nátěrem (Sanatex VS) v místě řezu****.*

***Stavebník oznámí*** *zdejšímu orgánu státní správy lesů zahájení prací* ***nejpozději v den zahájení*** *prací (kontakt* [*martin.knezik@muor.cz*](mailto:martin.knezik@muor.cz) *, tel. 59 65 81 724).*

***Stavebník oznámí*** *zdejšímu orgánu státní správy lesů ukončení prací* ***nejpozději do 3 dnů po ukončení prací*** *v terénu (kontakt* [*martin.knezik@muor.cz*](mailto:martin.knezik@muor.cz) *, tel. 59 65 81 724).*

*Minimalizovat prašnost.*

1. **MÚ Petřvald**, **Odbor výstavby a životního prostředí**, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

*Stavebník požádá silniční správní orgán podle § 40, odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích v pl. znění, o povolení zvláštního užívání dle § 25 zákona, před podáním žádosti na stavební úřad.*

*Nutno provést opatření v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.*

*Trávníkové plochy dotčené stavebními pracemi budou po jejich ukončení v plné míře revitalizovány v souladu s ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání a s ČSN 83 9011 Práce s půdou.*

1. **POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY**, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní Inspektorát, 735 06 Karviná – Nové město

\_

1. **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,** 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

*Před zahájením prací požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytýčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel. 596 384 111).*

*Sloupy VO umístit mimo ochranná pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – u vodovodních a kanalizačních řádů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.*

*V místech křížení dodržet ČSN 73 6005, vedení uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s.*

*Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností. Zaměření křížení se zařízením SmVaK Ostrava a.s. dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na emailovou adresu* [*gis@smvak.cz*](mailto:gis@smvak.cz)*.*

*V rozsahu ochranného pásma nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.*

*Před záhozem ochranného pásma bude* ***přizván zástupce příslušného střediska*** *ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s.* ***Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku****. Bez této kontroly nesouhlas se zahájením záhozu.*

*Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).*

1. **Telco Pro Services, a.s.,** Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4

\_